|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CR-V 2.0 2015** | |
| **Двигатель** | |
| Тип двигателя | 2.0 DOHC i-VTEC (4-цилиндров., 16-клапан. с верх. расположением распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с системой управления клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 150/6500 |
| Макс. крутящий момент, Нм/об. мин. | 190 / 4300 |
| Объем двигателя, см3 | 1997 |
| Степень сжатия | 10,6 |
| Диаметр цилиндра , мм | 81 |
| Ход поршня, мм | 96,9 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| **Трансмиссия** | |
| Тип привода | полный/ передний |
| Механическая КП | 6-ступенчатая |
| Автоматическая КП | 5-ступ. с электронным управлением и гидротрансформатором |
| **Габаритные размеры** | |
| Общая длина , мм | 4605 |
| Общая ширина, мм | 1825 |
| Общая высота , мм | 1685 (1695) |
| Колесная база, мм | 2630 |
| Дорожный просвет, мм | 180 /170(2WD) |
| Колея передняя, мм | 1585 |
| Колея задняя, мм | 1590 |
| Радиус разворота, м | 5,5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 589 (1146) |
| Количество мест | 5 |
| **Динамические характеристики и расход топлива** | |
| Максимальная скорость MT/AT, км/ч | 1­­90 |
| Разгон 0-100 км/ч МТ/AT, с | 12,8 /10,1 (2WD) |
| **Вес** | |
| Снаряженная масса, кг | 1568-1651 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2100 |
| Грузоподъемность, кг | 532 |
| **Ходовая часть** | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем |
| Тип подвески | **Передняя**: МакФерсон  **Задняя**: Независимая, рычажно-пружинная |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируемые c 4-канальн.ABS |
| Диаметр тормозных дисков, Передних, мм | 293 |
| Диаметр тормозных дисков, Задних, мм | 302 |
| **Шины/Диски** | |
| Размер шин | 225/60R18 |
| Диаметр дисков | 18X7J |
| **Потребление топлива** | |
| Потребл. топлива MT/AT, Город. цикл | 10,1/9,8 (2WD) |
| Потребл. топлива MT/AT, Загород. цикл | 6,7/6,4 (2WD) |
| Потребл. топлива MT/AT, Смешан. цикл | 7,9/7,7 (2WD) |
| Тип используемого топлива | 92 |
| Объем топливного бака, литров | 58 |