|  |  |
| --- | --- |
| **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CR-V 2.4 2015** | |
| **Двигатель** | |
| Тип двигателя | 2.4DI DOHC i-VTEC (4-цилиндровый, 16-клапан., с непосредствен. впрыск., верхн. расположен. распредвалов, блок цилиндров из легкого сплава с сист. управл. клапанами i-VTEC) |
| Максимальная мощность, л.с./об. мин. | 188/6400 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об. мин. | 245 / 3900 |
| Объем двигателя, см3 | 2356 |
| Степень сжатия | 11,1 |
| Диаметр цилиндра , мм | 87 |
| Ход поршня, мм | 99,1 |
| Экологический класс | Евро-5 |
| **Трансмиссия** | |
| Тип привода | полный |
| Автоматическая КП | автоматическая бесступенчатая вариатор |
| **Габаритные размеры** | |
| Общая длина , мм | 4580 |
| Общая ширина, мм | 1820 (2095) |
| Общая высота , мм | 1695 |
| Колесная база, мм | 2620 |
| Дорожный просвет, мм | 182 |
| Колея передняя, мм | 1576 |
| Колея задняя, мм | 1575 |
| Радиус разворота, м | 5,5 |
| Объем багажника (согласно VDA), л | 589 (1146) |
| Количество мест | 5 |
| **Динамические характеристики** | |
| Максимальная скорость, км/ч | 190 |
| Разгон 0-100 км/ч, с | 10 |
| **Вес** | |
| Снаряженная масса, кг | 1640-1715 |
| Максимально разрешенная масса, кг | 2100 |
| Грузоподъемность, кг | 460 |
| **Ходовая часть** | |
| Рулевое управление | Шестерня-рейка, c электроусилителем |
| Тип подвески | Передняя: МакФерсон  Задняя: Независимая, рычажно-пружинная |
| Тип тормозов | Дисковые, вентилируем. c 4-канальн. ABS |
| Диаметр тормозных дисков, Передних, мм | 296 |
| Диаметр тормозных дисков, Задних, мм | 305 |
| **Шины/Диски** | |
| Размер шин | 225/60R18 |
| Диаметр дисков | 18X7J |
| **Потребление топлива CVT** | |
| Потребление топлива, Городской цикл | 10,2 |
| Потребление топлива, Загородный цикл | 6,5 |
| Потребление топлива, Смешанный цикл | 7,9 |
| Тип используемого топлива | 92 |
| Объем топливного бака, литров | 58 |